SETÍ A SÁZENÍ

# Secí stroje

## Zásobník

## Výsevní ústrojí

### Pro řádkové setí

### Pro přesné setí

## Semenovody

## Secí botky

## Příslušenství

## Výpočet délky znamenáku

# Sázecí stoje

## Zásobník

## Sázecí ústrojí

## Hrůbkovací ústrojí

## Příslušenství

Stavby v zemědělství

# Stáje

## Konstrukce

## Zařízení staveb

### Krmné technologie

### Odkliz výkalů

### Napájení

### Hrazení

### Mobilní stavby

# Sklady stébelnin

## Halové

## Věžové

# Technologie skladování siláží

## Stabilní

## Mobilní

# Sklady zrnin

## Halové

## Věžové

Mechanizace ŽV

# Technologie krmení

## Monogastrů

## Přežvýkavců

# Technologie odklizu výkalů

## Mobilní

## stabilní

# Technologie napájení

# Technologie hrazení

# Technologie hrazení pastvin

# Ostatní technologie

Mechanizační prostředky pro sklizeň

# Sklizeň zrnin – sklízecí mlátičky

## Konstrukce

## Adaptér

## Cesta hrubého omlatu

## Cesta jemného omlatu

## Příslušenství

# Sklizeň pícnin –

## Žací stroje

### Řez s oporou

### Řez bez opory

## Obraceče a shrnovače

## Lisy

### S hranolovou komorou

### S válcovou komorou pevnou

### S válcovou komorou variabilní

## Řezačky

## Baličky

# Sklizeň okopanin –

## Sklízeče brambor

## Sklízeče řepy